	[bookmark: _GoBack]表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：原肿瘤医院住院楼消防改造-装饰装修  标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	拆除工程 
	 
	
	
	
	

	2
	原门拆除 
	1.木制门窗拆除 整樘木门；
2.建筑垃圾外运(m):3000； 
	m2
	36
	
	

	3
	原隔墙拆除 
	1.砌体拆除 人机配合拆除 多孔砖墙；
2.建筑垃圾外运(m):3000；
 
	m3
	9.992
	
	

	4
	原走廊吊顶拆除 
	1.拆除天棚木龙骨及面层 石膏板；
2.建筑垃圾外运(m):3000； 
	m2
	483.19
	
	

	5
	新建 
	 
	
	
	
	

	6
	天棚 
	 
	
	
	
	

	7
	天棚刮无机涂料面 
	1.刷无机涂料二道
2.原顶棚表面清理干净并打毛 
	m2
	480.665
	
	

	8
	走廊石膏板吊顶天棚 
	1.天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上；
2.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 平面； 
	m2
	483.19
	
	

	9
	墙面 
	 
	
	
	
	

	10
	墙面刮无机涂料面 
	1.刷无机涂料二道
2.原墙体表面清理干净并打毛 
	m2
	464.292
	
	

	11
	玻镁板隔断 
	1.钢龙骨双面8mm厚单层玻镁防火板；
2.夹层硅酸铝纤维棉 75mm；
 
	m2
	33.48
	
	

	12
	门窗 
	 
	
	
	
	

	13
	FM乙1021 
	1.钢质防火门FM乙1021 
	樘
	1
	
	

	14
	FM乙1221 
	1.钢质防火门FM乙1221 
	樘
	2
	
	

	15
	FM乙1524 
	1.钢质防火门FM乙1524 
	樘
	6
	
	

	本页小计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。




	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：原肿瘤医院住院楼消防改造-装饰装修  标段：
	第2页 共2页

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	16
	FM丙0612 
	1.钢质防火门FM丙0612 
	樘
	18
	
	

	17
	洞口修补 
	1.洞口修补；
 
	个
	27
	
	

	本页小计
	

	合    计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。




	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：原肿瘤医院住院楼消防改造安装工程-安装工程  标段：
	第1页 共5页

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	A1
	国标2024安装工程清单项目 
	 
	
	
	
	

	A1.1
	附录D 电气设备安装工程 
	 
	
	
	
	

	1
	ALE配电箱 
	1.名称:配电箱；
2.型号、编号:ALE（半周长0.5m以下配电箱）；
3.安装方式:嵌入式安装安装；
4.其他:含接地工作； 
	台
	1
	
	

	2
	安全出口标志灯 1*3W 
	1.名称:安全出口标志灯；
2.规格:1*3W；
3.安装形式:墙壁式；
4.备注:含接线底盒； 
	套
	9
	
	

	3
	单向方向指示灯 1*3W 
	1.名称:单向方向指示灯；
2.规格:1*3W；
3.安装形式:墙壁式；
4.备注:含接线底盒； 
	套
	38
	
	

	4
	应急照明灯 2*8W 
	1.名称:应急照明灯；
2.规格:2*8W；
3.安装形式:墙壁式；
4.备注:含接线底盒； 
	套
	36
	
	

	5
	配线 NH-BV2.5mm2 
	1.名称:照明线路；
2.规格:NH-BV2.5mm2；
3.配线形式:穿管/桥架综合考虑； 
	m
	1476.68
	
	

	6
	配线 NH-BV6mm2  
	1.名称:照明线路；
2.规格:NH-BV6mm2；
3.配线形式:穿管/桥架综合考虑； 
	m
	150
	
	

	7
	配管 SC20 
	1.名称:钢管；
2.材质:薄壁钢管；
3.型号、规格:SC20；
4.配置形式:暗敷； 
	m
	487.83
	
	

	8
	配管 SC32 
	1.名称:钢管；
2.材质:薄壁钢管；
3.型号、规格:SC32；
4.配置形式:暗敷； 
	m
	50
	
	

	9
	凿(压、切割)槽 
	1.配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 20；
 
	m
	209.36
	
	

	10
	凿(压、切割)槽 
	1.配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 32；
 
	m
	10
	
	

	本页小计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：原肿瘤医院住院楼消防改造安装工程-安装工程  标段：
	第2页 共5页

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	11
	开孔打洞 
	1.部位:楼板；
2.结构类型:混凝土；
3.规格:63；
4.名称:开孔打洞； 
	个
	2
	
	

	A1.2
	附录J 消防工程 
	 
	
	
	
	

	A1.2.1
	消火栓系统 
	 
	
	
	
	

	12
	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 
	1.安装方式:暗装
2.型号、薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 1800*700*180 
3.附件、附件材质及数量:SG24E65Z-J消火栓箱1个、DN65 消火栓一个、∅19水枪一支、软管卷盘JPS1.0-19 一套、DN65衬胶水龙带（长度25m）一条，消防按钮一个；
4.参考图集：15S202-21 
	套
	12
	
	

	13
	试验消火栓箱 
	1.安装方式:暗装
2.型号、规格：试验消火栓箱 
3.附件、附件材质及数量:SG24E65-J消火栓箱1个、DN65 消火栓一个、∅19水枪一支、软管卷盘JPS1.0-19 一套、DN65衬胶水龙带（长度25m）一条，消防按钮一个，压力表一个；
4.参考图集：15S202-54 
	套
	1
	
	

	14
	灭火器 MF/ABC4*2 
	1.形式:灭火器箱（含灭火器）
2.规格、型号：4*2钢制灭火器箱 （MFSL4 2具装） 
	套
	18
	
	

	15
	消火栓钢管 DN100 
	1.安装部位:室内
2.材质规格:镀锌钢管  DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.钢管镀锌设计要求:热镀锌
5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗
6.附配件:含管件安装 
	m
	171.14
	
	

	本页小计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。




	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：原肿瘤医院住院楼消防改造安装工程-安装工程  标段：
	第3页 共5页

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	16
	消火栓钢管 DN65 
	1.安装部位:室内
2.材质规格:镀锌钢管  DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.钢管镀锌设计要求:热镀锌
5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗
6.附配件:含管件安装 
	m
	11.14
	
	

	17
	消火栓钢管 DN25 
	1.安装部位:室内
2.材质规格:镀锌钢管  DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.钢管镀锌设计要求:热镀锌
5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗
6.附配件:含管件安装 
	m
	1.3
	
	

	18
	蝶阀 DN100 
	1.名称：蝶阀
2.规格：DN100
3.连接形式:法兰连接 
	个
	10
	
	

	19
	自动排气阀 DN25 
	1.名称：自动排气阀
2.规格：DN25
3.连接形式:螺纹连接 
	个
	2
	
	

	20
	压力仪表 
	1.压力仪表 压力表 就地~ 换:压力表（含接头）；
 
	台
	1
	
	

	21
	管道支架 
	1.管道支架制作安装 一般管架 单件质量（kg以内） 10； 
	kg
	36.72
	
	

	22
	管道刷油 
	1.管道刷油 红丹防锈漆 两遍
2.管道刷油 调和漆 两遍 
	m2
	56.91
	
	

	23
	套管 DN100 
	1.一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100； 
	个
	10
	
	

	24
	套管 DN65 
	1.一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100；
 
	个
	1
	
	

	本页小计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：原肿瘤医院住院楼消防改造安装工程-安装工程  标段：
	第4页 共5页

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	25
	水灭火控制装置调试 
	1.水灭火系统控制装置调试 室内消火栓灭火系统调试； 
	点
	13
	
	

	26
	开孔打洞 
	1.部位:楼板；
2.结构类型:混凝土；
3.规格:108；
4.名称:开孔打洞； 
	个
	11
	
	

	27
	开孔打洞 
	1.部位:楼板；
2.结构类型:混凝土；
3.规格:63；
4.名称:开孔打洞； 
	个
	1
	
	

	28
	水灭火控制装置调试 
	1.水灭火系统控制装置调试 室内消火栓灭火系统调试； 
	点
	13
	
	

	A1.3
	拆除工程 
	 
	
	
	
	

	29
	原有水电拆除工程 
	1.原有水电拆除工程 
	m2
	616.45
	
	

	A1.4
	破除及恢复路面 
	 
	
	
	
	

	30
	拆除原有混凝土路面 h=20cm 
	1.拆除混凝土路面层 机械拆除 厚10cm；
2.挖掘机挖石碴 平地 装车；
3.自卸汽车运石碴 运距3m； 
	m2
	12.9
	
	

	31
	拆除基层 h=10cm 
	1.拆除道路基层 有骨料多合土 机械拆除 厚10cm；
2.挖掘机挖石碴 平地 装车；
3.自卸汽车运石碴 运距3m； 
	m2
	12.9
	
	

	32
	水泥混凝土 C30 h=20cm 
	1.面层混凝土强度等级:C30，厚度 20cm；
2.含养护、缩缝等工艺 
	m2
	12.9
	
	

	33
	碎石 h=10cm 
	1.级配碎石基层 机械拌合 厚度10cm； 
	m2
	12.9
	
	

	34
	锯缝机割缝 
	1.缩缝 锯缝机锯缝 缝深（cm) 5cm； 
	m
	51.58
	
	

	35
	挖掘机进出场费用 
	1.挖掘机进出场费用； 
	台
	1
	
	

	本页小计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：消防车道  标段：
	第1页 共1页

	序号
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	1
	沥青混凝土 
	1.80厚透水沥青混凝土
2.250厚C20透水水泥混凝土
 
	m2
	355.618
	
	

	2
	2
	碎石 
	1.150厚级配碎石垫层 
	m2
	355.618
	
	

	3
	3
	房屋拆除 
	 
	m2
	617.077
	
	

	本页小计
	

	合    计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。




	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：不可预计费3%  标段：
	第1页 共1页

	序号
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价

	1
	1
	不可预计费3% 
	 
	项
	1
	

	本页小计
	

	合    计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。




编 制 说 明
一、采用的定额标准，人工、材料、机械台班单价的依据：
1、采用定额：《湖南2025建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南2025安装工程消耗量标准》、《湖南2021房屋改造加固及维修消耗量标准》。
2、人工、材料、机械台班单价： 
（1）、湘建科函[2025]150号文《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》的通知,采用一般计税办法，结合本地实际情况，计管理费不计利润；
（2）、湘建价[2016]160号《调整补充增值税条件下建设工程计价依据》；
（3）、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准通知》；
（4）、湘建价[2022]146号文《湖南省住房和城乡建设厅关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》、湘建价建[2026]20号《关于发布2026年湖南省建设工程人工费指数》的通知；
（5）、材料价格采用益阳市建设工程造价管理站颁布的《益阳建设造价》中桃江县2026年第6期建设工程材料预算价格（除税价），缺项部分采用益阳市材料价格（除税价）；
二、建设项目预算编制依据：
1、原肿瘤医院住院楼消防改造设计图
三、其他事项说明
（一）依据现场踏勘情况及建设单位意见将下列建设内容做如下调整：
（1）屋顶改造拆除及复原不计入该预算；
（2）走廊及门厅的顶棚为石膏板吊顶拆除及恢复
（二）本工程为维修改造项目，计取不可预计费3%；

